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Мебель серии «ФЕЯ»
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ШФ13          Стеллаж низкий 740х373х1206
1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2. В сквозные отверстия диаметром 10 мм. нижней крышки 3 вставьте регулируемые опоры.
3. «Евровинтами» соедините бока 1 и горизонты 4. К бокам присоедините верхнюю и нижнюю крышки 2 и 3.
4. Гвоздями, используя стыковочный профиль, прибейте задние стенки 5(оргалит). На шляпки «евровинтов» установите заглушки.
	место 
	код  детали
	поз
	наименование
	размер, мм
	кол-во
	
	артикул / обозначение
	фурнитура
	кол-во

	ШФ13


	01.00041
	1
	бок 
	1148х370х16
	2
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40-601
	опора регулируемая 
	4

	
	01.00007
	2
	крышка верхняя 
	740х370х16
	1 
	
	[image: image4.png]


40-206
	«евровинт»
	16

	
	01.00008
	3
	крышка нижняя
	740х370х16
	1
	
	40-930
	профиль стыковочный
	1

	
	01.00009
	4
	горизонт
	708х370х16
	2
	
	40-931
	гвозди
	26

	
	01.00126
	5
	зад стенка (оргалит)
	1176х367х4
	2
	
	
	
	


Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств. 
____________________________________________________________________________________________________
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Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств. 
	Рекламационный лист.

При выявлении в изделии дефектных деталей, недостачи, пересортицы деталей и фурнитуры просим Вас заполнить данный бланк и передать его в адрес продавца для получения производителем. 
	
	упаковщик
	Дата выпуска

	
	
	
	

	
	
	
	

	Наименование изделия, код          (с этикетки на упаковке)
	
	Дата составления
	От _________________________________

(название )

	БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННОГО БЛАНКА РЕКЛАМАЦИЯ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !
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